[bookmark: _Hlk173485897]Перечень вопросов к экзамену*
	1. 
	Наименьшая сила тока, смертельно опасная для человека равна...

	2. 
	Что понимают под термином электроустановка? 

	3. 
	Какой из способов прокладки проводов и кабелей не применяется при открытой электропроводке? 

	4. 
	Укажите правильное определение термина «действующая электроустановка». 

	5. 
	В какие сроки должно проводится подтверждение группы по электробезопасности у электротехнического персонала, проводящего работы в действующих электроустановках? 

	6. 
	Какое из перечисленных мероприятий, обеспечивающих безопасность проведения работ в электроустановках, не является организационным? 

	7. 
	Какое из перечисленных мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ в электроустановках со снятием напряжения, не является техническим? 

	8. 
	Какие помещения относятся к сырым? 

	9. 
	Какие помещения относятся к влажным? 

	10. 
	Что согласно ТКП 339-2022 является определением понятия "Заземление"? 

	11. 
	Какие из перечисленных помещений относятся к особо опасным (с точки зрения поражения людей электрическим током)? 

	12. 
	В каком случае должно проводиться подтверждение группы по электробезопасности? 

	13. 
	Какого вида электротравм не бывает?

	14. 
	Дайте определение понятию "замыкание на землю"? 

	15. 
	Для каких целей выполняется защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ? 

	16. 
	Изоляция основная это - ... 

	17. 
	Косвенное прикосновение - это ... 

	18. 
	К каким помещениям в отношении поражения электрическим током приравниваются территории открытых электроустановок?

	19. 
	Какие помещения относятся к сырым? 

	20. 
	Какие функции выполняет в электроустановках напряжением до 1 кВ  PEN - проводник? 

	21. 
	Какое оборудование согласно ТКП 339-2022 входит в состав вводно-распределительного устройства (ВРУ)?  

	22. 
	Электрооборудование с нормальной изоляцией это -  

	23. 
	Какое обозначение должны иметь нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? 

	24. 
	Какое обозначение должны иметь нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 

	25. 
	Какое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники? 

	26. 
	Как разделяются  электроустановки по условиям электробезопасности по действующему значению напряжения? 

	27. 
	В каком случае ограждение токоведущих частей в производственном помещении, доступном только для квалифицированного персонала выполнено правильно? 

	28. 
	Каким испытаниям должно быть подвергнуто электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию? 

	29. 
	Какой из проводников обозначается как PE - проводник?  

	30. 
	Каким образом должны присоединяться проводники к штепсельным соединениям переносных электроприёмников, удлинительных проводов и кабелей? 

	31. 
	Как должны присоединяться заземляющие, нулевые защитные проводники, проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям оборудования?  

	32. 
	Отчего из перечисленного не зависит исход поражения человека электрическим током?

	33. 
	Каким из перечисленных технических кодексов установившейся практики  устанавливаются нормы приёмо-сдаточных испытаний для вновь смонтированных и реконструируемых электроустановок?

	34. 
	На какие из перечисленных в ответах электроустановки не распространяется действие ТКП 339-2022?  

	35. 
	Какие электроприемники относятся согласно ТКП 339-2022 к переносным?

	36. 
	Как согласно ТКП 339-2022 должны быть оформлены измерения, испытания и опробывания, проведённые перед вводом электрооборудования в эксплуатацию? 

	37. 
	Какие из перечисленных мероприятий применяются для обеспечения безопасности обслуживающего электроустановки персонала и посторонних лиц? 

	38. 
	Какими должны быть ограждения токоведущих частей в общественных и производственных помещениях? 

	39. 
	Какое из указанных помещений относится к особо опасным согласно ТКП 339-2022?

	40. 
	Какие меры защиты при косвенном прикосновении могут быть применены в цепях, питающих переносные электроприёмники? 

	41. 
	Какие меры дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении должны применяться для штепсельных розеток с номинальным током не более 20 А наружной установки, питающих переносные электроприёмники?

	42. 
	Выравнивание потенциалов согласно ТКП 339-2022 - это...  

	43. 
	Разделительный трансформатор - это ... 

	44. 
	Согласно ТКП 339-2022 устройство вводно-распределительное (ВРУ) - это ...

	45. 
	Какие из перечисленных мер должны применяться в электроустановках для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям?

	46. 
	Какие из перечисленных мер защиты применяются для защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении?

	47. 
	Какие меры могут применяться в электроустановках напряжением до 1 кВ для дополнительной защиты от прямого прикосновения?

	48. 
	Какие меры должны быть применены для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции?  

	49. 
	Какие меры защиты применяются для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции?  

	50. 
	При каком напряжении переменного тока необходимо выполнять защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении во всех случаях?

	51. 
	Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к основной изоляции токоведущих частей?

	52. 
	Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к оболочкам и ограждениям, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения?

	53. 
	Какие требования предъявляются ТКП 339-2022 к вилкам и розеткам штепсельных соединений, применяемых в цепях сверхнизкого (малого) напряжения? 

	54. 
	Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к барьерам, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения? 

	55. 
	Как должны обозначаться защитные проводники переносных проводов и кабелей?  

	56. 
	Для чего предназначен нашатырный спирт, находящийся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	57. 
	Для чего предназначена борная кислота, находящаяся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	58. 
	Каково назначение раствора питьевой соды?  (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	59. 
	Для чего предназначены валериановые капли, находящиеся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	60. 
	Для чего предназначен валидол и нитроглицерин, находящийся в аптечке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	61. 
	В каком месте шеи прощупывают пульс на сонной артерии? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	62. 
	Что нужно сделать при оказании первой помощи при ранении?  (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	63. 
	Что нужно сделать во время оказания первой помощи при ранении, если рана загрязнена землей? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	64. 
	Разрешается ли касаться руками той части повязки, которая должна быть наложена непосредственно на рану? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	65. 
	Разрешается ли накладывать вату непосредственно на рану? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	66. 
	Как поступать в случае, когда из раны выпадает какая-либо ткань или орган (мозг, кишечник)? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	67. 
	Как поступать перед перевязкой раны при отсутствии чистой воды для мытья рук? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	68. 
	Каким образом следует попытаться остановить кровотечение, если оно не останавливается после наложения давящей повязки: А - сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, пальцами; Б - сдавить кровеносные сосуды, питающие раненую область, жгутом или закруткой; В - согнуть конечности в суставах? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	69. 
	Что нужно сделать, оказывая первую помощь работнику при внутреннем кровотечении?  (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	70. 
	Какие кровяные сосуды и как следует прижать пальцами для остановки кровотечения при ранении кисти руки? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	71. 
	На какое максимальное время может быть наложен жгут или закрутка для прекращения кровотечения?  (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	72. 
	Как следует проверять правильность наложения жгута? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	73. 
	Что необходимо сделать после наложения жгута или закрутки для остановки кровотечения? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	74. 
	Что нужно сделать, оказывая первую помощь работнику при кровотечении из носа? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	75. 
	Каковы особенности наложения шины при закрытом переломе? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	76. 
	Что необходимо сделать с пострадавшим при повреждении головы ? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	77. 
	Что необходимо сделать с пострадавшим при повреждении позвоночника? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	78. 
	Что необходимо сделать с пострадавшим при переломе костей таза? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	79. 
	Что необходимо сделать с пострадавшим при переломе ключицы? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	80. 
	Имеются ли отличия в оказании первой помощи при вывихе и при переломе костей конечностей? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	81. 
	Каковы признаки перелома ребер и какая при этом должна оказываться медицинская помощь? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	82. 
	Какой из перечисленных методов оказания первой помощи при ушибах является правильным? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	83. 
	Какие из перечисленных мер оказания первой медицинской помощи при растяжении связок являются правильными? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	84. 
	Каким образом следует удалять инородное тело из глаза? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	85. 
	Что должно быть сделано при ожогах глаз электрической дугой? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	86. 
	Что из указанного в вариантах ответа нельзя делать при ожогах? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	87. 
	Какая из перечисленных мер должна применяться при ожогах кожи кислотой? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	88. 
	Какие меры оказания первой помощи необходимо применить при ожоге кожи щелочью? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	89. 
	Как оказать первую медицинскую помощь при обмороке? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	90. 
	Каковы признаки теплового и солнечного ударов? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	91. 
	Каковы меры оказания первой помощи при отравлении газом? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	92. 
	Каким способом можно обезопасить себя от поражения электрическим током при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В при невозможности отключения электроустановки и отсутствии средств индивидуальной зашиты? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	93. 
	Как освобождать пострадавшего от электрического тока при напряжении выше 1000 В при невозможности отключения электроустановки? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	94. 
	Что необходимо делать с пострадавшим от воздействия электрического тока, если у него отсутствуют дыхание и пульс? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	95. 
	Оказание первой помощи при поражении электрическим током требует быстрых действий. Какие действия не рекомендуется делать, чтобы не терять драгоценное время? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	96. 
	По каким признакам оценивается состояние пострадавшего сразу после освобождения его от действия электрического тока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	97. 
	Для оценки состояния пострадавшего от электрического тока требуется определить ширину его зрачков. Как это сделать, если глаза пострадавшего закрыты? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	98. 
	Пострадавший от действия электрического тока после оказания первой доврачебной помощи прекрасно себя чувствует. У него отсутствуют какие-либо внешние признаки электротравмы или болезненного состояния. В каком случае он может начинать двигаться и возобновлять свою работу? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	99. 
	Пострадавший от действия электрического тока находится в бессознательном состоянии. Он дышит, но дыхание нарушается из-за западания языка. Что в данном случае необходимо сделать? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	100. 
	В каком случае пострадавшего от электрического тока следует переносить с места происшествия в другое место для оказания первой помощи? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	101. 
	К пострадавшему от электрического тока невозможно вызвать врача и его требуется доставить в лечебное учреждение. В каком из вариантов ответа его нельзя транспортировать и необходимо продолжать оказывать первую помощь на месте происшествия? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	102. 
	В каких случаях необходимо делать искусственное дыхание пострадавшему от электрического тока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	103. 
	Что необходимо сделать в первую очередь перед тем, как начать искусственное дыхание? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	104. 
	Как следует расположить голову пострадавшего при проведении ему искусственного дыхания? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	105. 
	При проведении искусственного дыхания необходимо следить, чтобы воздух не попал в желудок пострадавшего. Что свидетельствует о попадании воздуха в желудок? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	106. 
	При проведении искусственного дыхания необходимо следить, чтобы воздух не попал в желудок пострадавшего. Что делать, если воздух попал в желудок? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	107. 
	Что делать, если в процессе искусственного дыхания "изо рта в рот" после вдувания грудная клетка не расправляется? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	108. 
	В каких случаях необходимо производить наружный массаж сердца пострадавшему от электротока? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	109. 
	Что из ниже перечисленного определяет собой эффективность искусственного дыхания и закрытого массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	110. 
	Каковы признаки эффективности массажа сердца (кроме появления пульса): А - уменьшение синюшности кожи и слизистых оболочек; Б - расширение зрачков; В - сужение зрачков; Г - появление самостоятельного дыхания? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	111. 
	Что нужно делать, если при проведении реанимационных мероприятий (искусственного дыхания и закрытого массажа сердца) у пострадавшего восстановится сердечная деятельность и будет хорошо определяться пульс, но самостоятельное дыхание еще слабо? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	112. 
	Следует ли продолжать делать искусственное дыхание и массаж сердца при оказании первой помощи, если у пострадавшего появились признаки жизни, но сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не восстановились? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	113. 
	Как следует располагать руки при проведении наружного массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	114. 
	Что и в какое место можно подложить под пострадавшего при проведении ему наружного массажа сердца? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	115. 
	Какое соотношение между вдуванием воздуха и надавливанием на грудную клетку необходимо соблюдать в случае, когда искусственное дыхание и наружный массаж сердца выполняют несколько человек? (Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим)

	116. 
	Что такое электрический ток?

	117. 
	Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. Найдите сопротивление проводника.

	118. 
	Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее.

	119. 
	Вращающаяся часть электрогенератора.

	120. 
	Единица измерения  магнитного потока

	121. 
	Величина, обратная сопротивлению

	122. 
	В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

	123. 
	Единицами измерения магнитной индукции являются?

	124. 
	Выберите правильное утверждение: (вопрос на знание закона Ома)

	125. 
	Промежуток времени по истечении которого изменения переменной величины (ЭДС, напряжения, тока) повторяются, называется

	126. 
	Выразите значение силы тока 2 мкА в килоамперах

	127. 
	Определите ток который будет проходить по нити лампы накаливания, если нить имеет неизменное сопротивлении 240 Ом, а напряжение сети 120 В.

	128. 
	Единица измерения электрической емкости

	129. 
	Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 10 В.

	130. 
	Вещества, почти не проводящие электрический ток.

	131. 
	Сила тока в проводнике…

	132. 
	Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В?

	133. 
	Определить мощность приёмника, если сопротивление равно 100 Ом, а ток приёмника 5 А.

	134. 
	Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком

	135. 
	Что такое коэффициент мощности?

	136. 
	В чем заключается сущность явления электромагнитной индукции: (Теоретические основы электротехники)

	137. 
	Выберите из представленных правильную формулировку закона Ома для участка электрической цепи (Теоретические основы электротехники)

	138. 
	Определите, сколько раз ток с частотой 100 Гц принимает минимальные значения за 1 секунду: (Теоретические основы электротехники)

	139. 
	Выберите определение частоты переменного тока: (Теоретические основы электротехники)

	140. 
	Выберите из приведенных названий явления возникновения ЭДС в контуре, вызванное изменением тока в этом же контуре: (Теоретические основы электротехники)

	141. 
	Определите ток, который будет проходить по нити лампы накаливания, если нить имеет неизменное сопротивлении 240 Ом, а напряжение сети 120 В. (Теоретические основы электротехники)

	142. 
	Укажите материал не являющийся проводником электрического тока (Теоретические основы электротехники)

	143. 
	В каких случаях ответственный за электрохозяйство может не назначаться? 

	144. 
	В каком из перечисленных вариантов ответа проводится подтверждение группы по электробезопасности? 

	145. 
	В какие сроки административно-технический персонал должен просматривать оперативную документацию? 

	146. 
	При каких условиях разрешается параллельная работа трансформаторов? 

	147. 
	В какие сроки производится осмотр трансформаторов на трансформаторных пунктах без их отключения? 

	148. 
	В какие сроки необходимо проводить опробование устройств АВР питания ответственных потребителей? 

	149. 
	Испытание цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должно проводиться: 

	150. 
	Сопротивления изоляции у силовых кабелей напряжением 1000 В и ниже должно быть: 

	151. 
	Какие проводятся измерения на трассе воздушных линий с неизолированными проводами, проходящих в зонах древесно-кустарниковой растительности (насаждений): 

	152. 
	На ОРУ электростанций и подстанций элемент заземлителя должен быть заменен при следующих условиях: 

	153. 
	На воздушных линиях электропередачи напряжением до 1000 В измерения сопротивления заземляющих устройств должны проводиться: 

	154. 
	Кабели напряжением 2 - 35 кВ в процессе эксплуатации должны испытываться: 

	155. 
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами проводится: 

	156. 
	В какие сроки проводится капитальный ремонт оборудования РУ (выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей): 

	157. 
	В какие сроки проводятся верховые осмотры на ВЛ 0,38-20 кВ: 

	158. 
	Открыто проложенные кабели, должны иметь в начале и конце линии бирки с указанием: А - марки, напряжения и сечения кабеля; Б - номера или наименования линии; В - наименования присоединенного электроприемника? 

	159. 
	В какие сроки проводятся осмотры трасс кабелей напряжением до 35 кВ, проложенных в земле: 

	160. 
	С какой периодичностью проводятся капитальные и текущие ремонты электродвигателей: 

	161. 
	По каждому устройству релейной защиты должна быть составлена карта селективности с указанием: А - номинальных токов защитных аппаратов; Б - уставок срабатывания защитных аппаратов; В - периодичности испытания аппаратов защиты? 

	162. 
	С какой периодичностью проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства: 

	163. 
	Допускается ли установка кислотных и щелочных аккумуляторных батарей в одном помещении: 

	164. 
	Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться светильники: 

	165. 
	На время ремонта и (или) поверки средств расчетного учета электрической энергии и (или) мощности при работающем технологическом оборудовании вместо них должны быть: 

	166. 
	Как должно осуществляться питание светильников аварийного и рабочего освещения: А - допускается общее питание по радиальной схеме от одного источника; Б - допускается общее питание по магистральной схеме от одного источника; В - от независимых источников? 

	167. 
	Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение: 

	168. 
	В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока, могут служить: А - сварочные плиты и сама свариваемая конструкция; Б - гибкие провода, а также, где это возможно, стальные шины любого профиля достаточного сечения; В - сети заземления, металлических строительных конструкций зданий, коммуникаций и не сварочного технологического оборудования? 

	169. 
	В  какие сроки выполняются осмотры и чистка сварочных установок и  их пусковой аппаратуры: 

	170. 
	Что необходимо проверять при осмотре сварочных установок: А - наличие таблички с указанием срока следующего испытания; Б - наличие инвентарного номера; В - наличие и исправность аппаратов защиты и кабелей; Г - наличие заземления корпуса и вторичной обмотки?

	171. 
	Электродвигатели переменного тока. Измерение вибрации подшипников электродвигателя проводится у электродвигателей  напряжением: 

	172. 
	Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение проводится на время:  

	173. 
	Длительность испытания повышенным напряжением основной изоляции трансформаторов тока с фарфоровой внешней изоляцией составляет: 

	174. 
	На каком расстоянии до расчетного электрического счетчика трансформаторного включения должна устанавливаться испытательная колодка для его безопасной установки, замены и проверки в ВРУ общественного здания?

	175. 
	Какая продолжительность приложенного напряжения необходима при испытании изоляции выключателей нагрузки повышенным напряжением частотой 50 Гц выключателей нагрузки? 

	176. 
	Какое сопротивление должно быть у разрядного резистора конденсаторов? 

	177. 
	Как проводится испытание батарей конденсаторов? 

	178. 
	Как проводится проверка целостности плавкой вставки предохранителя напряжением выше 1000 В? 

	179. 
	В какие сроки проводится испытание цепи "фаза -нуль" силовых и осветительных сетей? 

	180. 
	В какие сроки должны проводиться осмотры электростанций потребителя, находящиеся в резерве: 

	181. 
	Какую группу по электробезопасности должны иметь машинисты электрических грузоподъемных кранов, допущенные к обслуживанию электрооборудования: 

	182. 
	Какой кабель используется для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки: 

	183. 
	С какой периодичностью подвергаются проверке переносные и передвижные электроприёмники: 

	184. 
	В электроустановках водопровода и канализации при наличии двойного управления, что должно предусматриваться? 

	185. 
	Чем должна быть снабжена каждая стиральная машина, сушильная, сушильно-гладильная машина, пресс, центрифуга и лифты? 

	186. 
	В какие сроки производится замер сопротивления изоляции силовых и осветительных электропроводок в прачечных, банях в особо сырых помещениях (мыльных, парилках)? 

	187. 
	Что должно быть включено в объем проведения технического диагностирования электроустановок на основании ТНПА: А - Внешние и внутренние осмотры; Б - Замеры параметров оборудования; В - Опрос специалистов, эксплуатирующих теплоустановки? 

	188. 
	Резервные трансформаторы должны содержаться в состоянии постоянной готовности к включению в работу. Когда должны выполняться их осмотры? 

	189. 
	При исправном состоянии сопротивление разъемного контактного соединения заземлителей с заземляемыми элементами не должно превышать: 

	190. 
	Что из перечисленного должно быть изложено в маршрутной схеме осмотра оборудования распредустройств и включено в должностные инструкции в качестве приложения: 

	191. 
	Какие из перечисленных работ должны быть проведены в организации до вывода основного оборудования электроустановок в капитальный ремонт: 

	192. 
	Укажите продолжительность стажировки: 

	193. 
	В каком из перечисленных случаев проводятся внеочередные осмотры трансформаторов: 

	194. 
	Какую периодичность пересмотра эксплуатационных инструкций обязан обеспечить ответственный за электрохозяйство: 

	195. 
	Какой должна быть продолжительность дублирования работника электротехнического персонала: 

	196. 
	Корпуса указателей напряжения до 1 000 В должны иметь ограничительные упоры со стороны контактов-наконечников высотой не менее: 

	197. 
	Что такое основное электрозащитное средство?  

	198. 
	Укажите правильную периодичность проведения периодических эксплуатационных электрических испытаний указателей напряжения до 1000 В:

	199. 
	Когда работающий должен проверять исправность средств защиты?

	200. 
	Основные и дополнительные электрозащитные средства рассчитаны на применение: 

	201. 
	Укажите минимальное время непосредственного контакта при пользовании указателем напряжения до 1000 В с токоведущими частями: 

	202. 
	К какой группе плакатов, применяемых в электроустановках, относится плакат "Заземлено"? 

	203. 
	При каком напряжении электроустановок на временных ограждениях вывешивается плакат "Стой! Напряжение"? 

	204. 
	С какой периодичностью в процессе эксплуатации должны осматриваться переносные и переносные набрасываемые заземления (кроме непосредственно перед применением и после воздействия токов короткого замыкания)?

	205. 
	Что из перечисленного является основным электрозащитным средством в электроустановках до 1000 В?

	206. 
	Что из перечисленного является дополнительным электрозащитным средством в электроустановках выше 1000 В?

	207. 
	Укажите правильную периодичность проведения периодических эксплуатационных электрических испытаний диэлектрических бот:

	208. 
	Что из перечисленного в вариантах ответа не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для электроустановок напряжением до 1000 В?

	209. 
	Что из перечисленного в вариантах ответа не относится к основным электрозащитным средствам для электроустановок напряжением выше 1000 В?

	210. 
	Перечни средств защиты с распределением их между объектами, производственными бригадами, испытательными лабораториями и указанием их мест хранения должны быть утверждены: 

	211. 
	Где согласно ТКП 290-2026 лицо, ответственное за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств защиты, делает запись при обнаружении непригодности средств защиты?

	212. 
	Что требуется проверять перед каждым применением средств защиты? 

	213. 
	На каком минимальном расстоянии от нагревательных приборов могут храниться находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины?

	214. 
	Какие требования предъявляются к размещению средств защиты?

	215. 
	Все находящиеся в эксплуатации средства защиты должны быть пронумерованы, за исключением: 

	216. 
	Где ставится штамп о проведении испытаний на средствах защиты, состоящих из нескольких частей?

	217. 
	Какие из перечисленных электрозащитных средств, полученных для эксплуатации от изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний (если необходимость эксплуатационных испытаний предусмотрена прилагаемой к данным средствам защиты эксплуатационной документацией)?

	218. 
	Клещи электроизмерительные предназначены для измерения в электрических цепях напряжением: 

	219. 
	На изолирующей части указателей напряжения выше 1 000 В предусматривается ограничительное кольцо из электроизоляционного материала диаметром:

	220. 
	Какую длину должен иметь провод, соединяющий элементы электрической схемы двухполюсного указателя напряжением до 1000 В? 

	221. 
	Какая длина у неизолированной части контактов-наконечником для указателей напряжения до 1000 В, используемых при работе в распределительных устройствах?

	222. 
	При пользовании однополюсными указателями напряжения до 1000 В применение диэлектрических перчаток: 

	223. 
	Какие действия должен предпринять работающий в случае внезапного появления сигнала об опасности у индивидуального сигнализатора наличия напряжения?

	224. 
	Устройство для дистанционного прокола (резки) кабеля действует путем: 

	225. 
	Что должна предусматривать конструкция устройства для дистанционного прокола (резки) кабеля?

	226. 
	Что должна исключать блокировка в пиротехническом устройстве для дистанционного прокола (резки) кабеля?

	227. 
	Как должны выполняться закорачивающие и заземляющие провода переносных заземлений, применяемых на ОРУ и ВЛ?

	228. 
	При больших токах короткого замыкания разрешается ли установить несколько переносных заземлений параллельно? 

	229. 
	Что должно быть выбито на струбцине (наконечнике) или на бирке, закрепленной на переносном заземлении? 

	230. 
	Куда могут быть присоединены переносные заземления для проводов ВЛ? 

	231. 
	Минимальная стандартная длина перчаток диэлектрических составляет:

	232. 
	Что из перечисленного не допускается при выполнении работ в диэлектрических перчатках? 

	233. 
	Диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви: 

	234. 
	Электроизолирующие канаты предназначены для:

	235. 
	Ручной инструмент для работ под напряжением применяется: 

	236. 
	От чего осуществляется защита головы работающих защитными касками?

	237. 
	Как часто должны проводиться периодические эксплуатационные электрические испытания штанг электроизолирующих? 

	238. 
	Как часто должны проводиться периодические испытания находящихся в эксплуатации галош диэлектрических? 

	239. 
	В каких местах ЗРУ вывешивается плакат "Стой! Напряжение"? 

	240. 
	В каких местах ОРУ вывешивается плакат "Стой! Напряжение"? 

	241. 
	В каких местах РУ вывешивается плакат "Не влезай - убьет!"? 

	242. 
	Где вывешивается плакат "Заземлено"? 

	243. 
	Какой плакат относится к предупреждающим плакатам при работе в электроустановке?

	244. 
	Какой плакат относится к предписывающим плакатам при работе в электроустановке? 

	245. 
	Какой плакат относится к указательным плакатам при работе в электроустановке? 

	246. 
	Какой плакат относится к запрещающим плакатам при работе в электроустановке? 

	247. 
	Как часто должны проводиться периодические испытания находящихся в эксплуатации перчаток диэлектрических? 

	248. 
	Какова величина испытательного напряжения, прикладываемого при проведении электрических эксплуатационных испытаний ручного инструмента? 

	249. 
	Какой плакат вывешивается на приводах коммутационных аппаратов во избежание ошибочной подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта силового трансформатора?

	250. 
	Какой технический кодекс установившейся практики  устанавливает правила устройства электроустановок? 

	251. 
	Дайте определение понятию «замыкание на землю»? 

	252. 
	Для каких целей выполняется защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ? 

	253. 
	Изоляция основная – это … 

	254. 
	Косвенное прикосновение – это … 

	255. 
	К каким помещениям с точки зрения поражения людей электрическим током приравниваются территории открытых электроустановок?  

	256. 
	Какие помещения относятся к сырым? 

	257. 
	Какие функции выполняет в электроустановках напряжением до 1 кВ PEN - проводник? 

	258. 
	Какое оборудование входит в состав вводно-распределительного устройства (ВРУ)? 

	259. 
	Электрооборудование с нормальной изоляцией - это … 

	260. 
	Какое обозначение должны иметь нулевые защитные проводники в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью? 

	261. 
	Какое обозначение должны иметь нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 

	262. 
	Какое обозначение должны иметь совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники? 

	263. 
	Какое цветовое обозначение должны иметь шины при трехфазном переменном токе?  

	264. 
	Как должны располагаться шины в пятипроводных цепях трехфазного переменного тока в электроустановках напряжением до 1 кВ при их вертикальном расположении? 

	265. 
	Как разделяются электроустановки по условиям электробезопасности по действующему значению напряжения? 

	266. 
	В каком случае ограждение токоведущих частей в производственном помещении, доступном только для квалифицированного персонала выполнено правильно? 

	267. 
	В каком случае электросчётчик расчетного учета электроэнергии установлен правильно?

	268. 
	Каким испытаниям должно быть подвергнуто электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию? 

	269. 
	Какой из проводников обозначается как PE - проводник?  

	270. 
	Что обозначает надпись TN-C-S? 

	271. 
	В нормальном режиме работы электроустановки доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановки  ... 

	272. 
	Все проводящие части, входящие в здание извне ... 

	273. 
	Каким образом должны присоединяться проводники к штепсельным соединениям переносных электроприёмников, удлинительных проводов и кабелей? 

	274. 
	Как должны присоединяться заземляющие, нулевые защитные проводники, проводники уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям оборудования?  

	275. 
	Как должны присоединяться заземляющие и нулевые защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов к токоведущим частям оборудования?  

	276. 
	Каким из перечисленных технических кодексов установившейся практики  устанавливаются  нормы приёмо-сдаточных испытаний для вновь смонтированных и реконструируемых электроустановок?  

	277. 
	На какие электроустановки распространяется действие ТКП 339-2022?

	278. 
	Какие электроприемники относятся согласно ТКП 339-2022 к переносным?

	279. 
	Как должны быть оформлены измерения, испытания и опробования, проведённые перед вводом электрооборудования в эксплуатацию?

	280. 
	Какие из перечисленных мероприятий применяются для обеспечения безопасности квалифицированного персонала, инструктированного персонала и обычных лиц?

	281. 
	Какими должны быть ограждения токоведущих частей в общественных и производственных помещениях?

	282. 
	Какое из указанных помещений относится к особо опасным согласно ТКП 339-2022?

	283. 
	Электрооборудование с нормальной изоляцией - это … 

	284. 
	Какие меры дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении должны применяться для штепсельных розеток с номинальным током не более 20 А наружной установки, питающих переносные электроприёмники?

	285. 
	Открытая проводящая часть, это … 

	286. 
	Какой должна быть длина вертикально расположенных от цоколя статического электрического счетчика прямолинейных участков свободных проводов, предназначенных для безопасного проведения работ по проверке работы узла учета, снятия векторных диаграмм и измерений токовыми клещами?

	287. 
	На каком расстоянии до расчетного электрического счетчика прямого включения должен устанавливаться коммутационный аппарат для его безопасной установки, замены и проверки?

	288. 
	Согласно ТКП 339-2022 класс напряжения электрооборудования – это ... 

	289. 
	Согласно ТКП 339-2022 выравнивание потенциалов - это...  

	290. 
	Согласно ТКП 339-2022 разделительный трансформатор это ... 

	291. 
	Согласно ТКП 339-2022 стрела провеса провода это - ... 

	292. 
	Согласно ТКП 339-2022  устройство вводно-распределительное (ВРУ) - это ... 

	293. 
	Какая из шин при их горизонтальном расположении в распределительном устройстве в пятипроводных цепях трехфазного переменного тока до 1 кВ будет наиболее удалена от коридора обслуживания?

	294. 
	Какие из перечисленных мер должны применяться в электроустановках для защиты от прямого прикосновения к токоведущим частям?

	295. 
	Какие из перечисленных мер защиты применяются для защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении?

	296. 
	Какие меры могут применяться в электроустановках напряжением до 1 кВ для дополнительной защиты от прямого прикосновения?  

	297. 
	Какая из перечисленных мер должна быть применена для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

	298. 
	Какая из перечисленных мер должна быть применена для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

	299. 
	При каком напряжении переменного тока необходимо выполнять защиту от поражения электрическим током во всех случаях?  

	300. 
	Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к основной изоляции токоведущих частей?

	301. 
	Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к оболочкам и ограждениям, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения?

	302. 
	Какие требования предъявляются ТКП 339-2022 к вилкам и розеткам штепсельных соединений, применяемых в цепях сверхнизкого (малого) напряжения?

	303. 
	Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к барьерам, применяемым в электроустановках для защиты от прямого прикосновения?

	304. 
	Какие из перечисленных проводящих частей должны присоединяться к основной системе уравнивания потенциалов здания?

	305. 
	Какие из проводящих частей не должны присоединяться к системе уравнивания потенциалов?  

	306. 
	В каком случае допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы центрального отопления?

	307. 
	Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к материалу, из которого должна выполняться главная заземляющая шина (ГЗШ)?

	308. 
	В каких цепях не допускается применять устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток?

	309. 
	Какие из перечисленных коммуникаций могут быть использованы в качестве естественных заземлителей?

	310. 
	Какое из мероприятий не следует применять в случае опасности коррозии заземляющих устройств?

	311. 
	Могут ли быть совмещены функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников в одном проводнике (PEN-проводнике) в многофазных цепях в системе TN у стационарно проложенных кабелей, с алюминиевыми жилами с площадью поперечного сечения 10 мм2?

	312. 
	В каких случаях возможно совмещение функций нулевых защитного и нулевого рабочего проводников в одном проводнике (PEN - проводнике)?

	313. 
	Как должны обозначаться защитные проводники переносных проводов и кабелей?

	314. 
	Каким образом открытые проводящие части электроустановки должны присоединяться к нулевому защитному проводнику?

	315. 
	В каких случаях в цепи PEN и PE-проводников могут быть включены коммутационные аппараты?

	316. 
	Какие из перечисленных сторонних проводящих частей можно использовать в качестве РЕ-проводников?  

	317. 
	Укажите наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции силовых и осветительных сетей напряжением до 1 кВ?

	318. 
	Каким должен быть размер ячеек сетки, ограждающей неизолированные токоведущие части в РУ до 1 кВ?

	319. 
	Как должны быть окрашены барьеры, применяемые в электроустановках для защиты от прямого прикосновения?

	320. 
	От каких аварийных режимов должна предусматриваться защита электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ с повторно-кратковременным режимом работы?

	321. 
	В каких случаях разрешается использовать в качестве аппаратов управления электродвигателей втычные контактные соединители (без блокировки)?

	322. 
	Какой перерыв в электроснабжении является допустимым для электроприемников II категории по надежности электроснабжения? 

	323. 
	Какой перерыв в электроснабжении является допустимым для электроприемников I категории по надежности электроснабжения? 

	324. 
	Какие из перечисленных открытых проводящих частей необходимо присоединять к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN (занулять)?

	325. 
	Для каких групповых линий применение УЗО не является обязательным?

	326. 
	На каких из перечисленных объектов должна создаваться автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии?

	327. 
	Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью – это … 

	328. 
	Какие из перечисленных мер защиты от поражения электрическим током при прямом прикосновении могут применяться самостоятельно, без применения других мер?

	329. 
	В каком из перечисленных случаев не требуется выполнять защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении?

	330. 
	Каким образом ТКП 339-2022 требует объединять заземляющие устройства разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство?

	331. 
	Допускается ли применение одного заземляющего устройства для заземления электроустановок разных назначений и напряжений?

	332. 
	В каких электроустановках в качестве одной из мер защиты от поражения электрическим током применяется защитное заземление в сочетании с устройством контроля изоляции?  

	333. 
	Какие устройства защиты от косвенного прикосновения применяются в электроустановках с системой заземления IT?  

	334. 
	В каких из перечисленных случаев следует выполнять питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT?  

	335. 
	Какие из указанных помещений относятся к сухим согласно ТКП 339-2022? 

	336. 
	В каком случае допускается питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали источника питания? (система ТТ)?  

	337. 
	Какие меры защиты должны предусматриваться для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении при питании электроустановок напряжением до 1 кВ по системе ТТ?

	338. 
	Какие из перечисленных мер защиты от косвенного прикосновения могут быть предприняты для отдельных частей электроустановки или электроприемников, если время автоматического отключения питания для системы TN превышает нормированное?

	339. 
	Каким образом должна защищаться система IТ напряжением до 1 кВ, связанная с сетью напряжением выше 1 кВ через трансформатор, от опасности, возникающей при повреждении изоляции между высшей и низшей обмотками трансформатора?

	340. 
	Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть предприняты в электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью?

	341. 
	Какие меры защиты от поражения электрическим током должны быть предприняты в электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью?  

	342. 
	Какие из перечисленных открытых проводящих частей электроборудования не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах TT и IT?  

	343. 
	Какое в системе TN наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для групповой цепи со штепсельными розетками при номинальном фазном напряжении 230В и номинальным током аппарата защиты 63А?

	344. 
	Какой, согласно ТКП 339-2022, минимальный диаметр должен быть у стального круглого вертикального заземлителя без покрытия длиной до 5 м, применяемого в качестве искусственного заземлителя?

	345. 
	Какие мероприятия рекомендуется выполнять при сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли? 

	346. 
	Каким должно быть максимальное сопротивление растеканию заземлителя повторного заземления PEN-проводника воздушной линии электропередачи при линейном напряжении 400 В источника трехфазного тока и удельном сопротивлении земли ρ=90 Ом⋅м?

	347. 
	Какие из перечисленных открытых и сторонних проводящих частей не допускается использовать в качестве нулевого защитного проводника (РЕ-проводника)?

	348. 
	Каким должно быть наименьшее сечение защитного (РЕ) проводника при сечении фазных проводников свыше 16 до 35 кв. мм.  включительно? 

	349. 
	Какое минимальное сечение может быть у отдельно проложенных медных защитных проводников при наличии механической защиты? 

	350. 
	В каких случаях в многофазных цепях в системе ТN могут быть совмещены функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников (PEN- проводник)? 

	351. 
	Каким должно быть минимальное сечение алюминиевых проводников основной системы уравнивания потенциалов?

	352. 
	Какие меры защиты при косвенном прикосновении могут быть применены в цепях, питающих переносные электроприёмники?

	353. 
	Каким согласно ТКП 339-2022 должно быть минимальное сечение проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов при соединении двух открытых проводящих частей? (ТКП 339-2022 п.4.3.16.3)

	354. 
	Какую максимальную величину напряжение прикосновения должны обеспечивать устройства выравнивания и уравнивания потенциалов в помещениях для содержания животных в нормальном режиме работы? 

	355. 
	Каким должно быть сопротивление изоляции силовых кабелей на напряжение выше 1 кВ? 

	356. 
	Какие знаки и надписи из перечисленных должны быть нанесены на первой от подстанции опоре воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ?

	357. 
	Какие из перечисленных конструкций могут быть использованы в качестве естественных заземлителей? 

	358. 
	Каким, согласно ТКП 339-2022, должно быть минимальное сечение РЕ- шины во вводном устройстве здания при сечении фазных проводников от 35 до 400 мм2 включительно?

	359. 
	На какой высоте от земли согласно ТКП 339-2022 должен наноситься порядковый номер опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ?

	360. 
	Какие из перечисленных элементов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ должны быть заземлены?

	361. 
	Какое минимальное расстояние допускается от проводов ВЛ напряжением 10 кВ до поверхности земли в ненаселенной местности? 

	362. 
	Какие из перечисленных требований предъявляются ТКП 339-2022 к прокладке проводников цепей сверхнизкого напряжения (СНН), применяемого для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях? 

	363. 
	Каким согласно ТКП 339-2022 должно быть минимальное сечение входящего в состав кабеля проводника дополнительной системы уравнивания потенциалов при соединении открытой и сторонней проводящих частей?

	364. 
	Какие требования предъявляются к коммутационным аппаратам при помощи которых осуществляется присоединение к сети высшего напряжения трансформатора комплектной трансформаторной подстанции?

	365. 
	Какой должна быть ширина просеки ВЛ напряжением выше 1000 В в насаждениях с перспективной высотой пород до 4 м? 

	366. 
	Какое наименьшее расстояние может быть от проводов ВЛ напряжением 10 кВ до поверхности земли в населенной местности?  

	367. 
	 В каких из перечисленных случаев на ВЛ 10 кВ с штыревыми изоляторами согласно ТКП 339-2022 должно выполняться двойное крепление проводов?

	368. 
	К какой категории в отношении надежности электроснабжения, согласно Правилам устройства электроустановок, относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров: 

	369. 
	Действующая электроустановка – это … 

	370. 
	Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность проведения работ в электроустановках согласно ТКП 427-2022, являются: 

	371. 
	Какое количество работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять осмотр ВЛ, в условиях неблагоприятной погоды? 

	372. 
	Подниматься до верха опоры разрешается членам бригады при всех видах работ: 

	373. 
	Срок действия распоряжения определяется …  

	374. 
	Работы в электроустановках в отношении требований безопасности подразделяются на выполняемые: 

	375. 
	В каком порядке выполняется установка переносного заземления? 

	376. 
	Охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением до 1000В и воздушных линий связи составляет: 

	377. 
	Охранная зона для кабельной линии электропередач напряжением 10 кВ составляет: 

	378. 
	Работы на высоте - это работы, при которых работающий находится на расстоянии … : 

	379. 
	Требуется ли при работах по распоряжению оформление перевода на другое рабочее место? 

	380. 
	Какие работы не относит к специальным работам? 

	381. 
	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должен содержать: 

	382. 
	В каком из ответов правильно указаны требования к лицам, имеющим право выполнять осмотр электроустановок единолично? 

	383. 
	Допускается ли использование переносных металлических лестниц в РУ до 220 кВ? 

	384. 
	Каким должен быть минимальный стаж работы в электроустановках у лиц персонала, имеющих 3 группу по электробезопасности и среднее специальное образование, для возможности присвоения им 4 группы по электробезопасности? 

	385. 
	Какой класс ручного электромеханического инструмента не допускается применять вне помещений (наружные работы) без применения средств защиты или УЗО? 

	386. 
	При снятии и установке предохранителей (за исключением замены предохранителей пробочного типа) под напряжением в электроустановках напряжением до 1000 В необходимо пользоваться: 

	387. 
	Допустимые расстояния от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений до токоведущих частей, находящихся под напряжением, при выполнении работ на ВЛ напряжением до 1 кВ 

	388. 
	Какое число работающих и с какой группой по электробезопасности может выполнять измерения сопротивления изоляции мегомметром? 

	389. 
	Какое количество работников и с какой группой по электробезопасности (ЭБ) должны выполнять осмотр ВЛ, при неблагоприятной погоде? 

	390. 
	Срок действия распоряжения определяется …  

	391. 
	На кого возлагается ответственность за безопасную организацию работы в целом при выполнении работ на одной строительной площадке одновременно несколькими СМО? 

	392. 
	Кто несёт ответственность за сохранность установленных заземлений на рабочих местах работающих сторонней организации (СО)? 

	393. 
	Какие меры, принимаемые в электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы, указаны правильно? 

	394. 
	Разрешается ли производить осмотры и работы на оборудовании КТП, МТП и СТП без отключения питающей линии? 

	395. 
	Как производится допуск к работам на КТП, МТП и СТП? 

	396. 
	В чем необходимо убедиться перед разрезанием кабеля или вскрытием муфт? 

	397. 
	Сколько работников должны выполнять прокол кабеля? 

	398. 
	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должен содержать: 

	399. 
	Кто в электроустановках напряжением до 1000 В может осуществить перевод бригады на другое рабочее место? 

	400. 
	В каком из перечисленных случаев назначается руководитель работ: А - при выполнении работ по подключению вновь сооруженных ВЛ; Б - при выполнении работ в подземных кабельных сооружениях; В - при выполнении работ в электроустановках выше 1000В, где напряжение снято со всех токоведущих частей? 

	401. 
	Перечни работ, выполняемые по нарядам, распоряжениям и в порядке текущей эксплуатации утверждаются ...: 

	402. 
	Какие работы не относит к специальным работам, к которым предъявляются специальные требования по охране труда? 

	403. 
	Какова периодичность проведения медицинских осмотров персонала, выполняющего работы по оперативному обслуживанию, ремонту, регулировке, реконструкции и монтажу действующих электроустановок напряжением 42 В и выше переменного тока и 110 В и выше постоянного тока? 

	404. 
	Лица, достигшие какого возраста, могут быть допущены к самостоятельным работам в электроустановках: 

	405. 
	С какой периодичностью должна проводиться проверка знаний с подтверждением группы по электробезопасности электротехнического персонала, производящего в электроустановках наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания? 

	406. 
	Какие требования предъявляются к персоналу, который должен устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи на ВЛ, отключенных для сдачи в ремонт? 

	407. 
	С кем проводит целевой инструктаж при работах по наряду работник, выдающий наряд? 

	408. 
	Как должны выполняться работы по расчистке трассы воздушной линии электропередачи от деревьев? 

	409. 
	В каком из перечисленных случаев допускается заменять предохранители под напряжением и под нагрузкой? 

	410. 
	Какой инструктаж должна пройти бригада перед началом работ по распоряжению: 

	411. 
	Какую группу по электробезопасности должен иметь производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В: 

	412. 
	На какое расстояние не допускается приближение механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям при выполнении работ в электроустановках 110 кВ: 

	413. 
	Кто на объекте обязан обеспечить соблюдение и контроль выполнения требований пожарной безопасности на объекте; работоспособность и исправность средств противопожарной защиты и пожаротушения, противопожарного водоснабжения, связи, защиты от статического электричества, наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий, а также постоянную готовность к применению этих средств? 

	414. 
	Что обязаны обеспечить лица, ответственные за пожарную безопасность субъекта хозяйствования? 

	415. 
	К первичным средствам пожаротушения относятся: 

	416. 
	В кабельных сооружениях, а также в зданиях закрытых распределительных устройств, общестанционных пунктов управления, закрытых распределительных устройств, совмещенных с общестанционными пунктами управления, подстанций и электростанций первичные средства пожаротушения должны размещаться ... 

	417. 
	Какие места проведения огневых работ могут быть: 

	418. 
	Технологические процессы должны проводиться в соответствии с техническими или эксплуатационными инструкциями технологического оборудования и технологическими документами, утвержденными субъектами хозяйствования. Что при этом не допускается? 

	419. 
	Должны ли проводящие части оборудования с двойной изоляцией присоединяться к защитному проводнику?

	420. 
	Какой согласно ТКП 339-2022 должна быть высота ограждений неизолированных токоведущих частей в РУ до 1 кВ?

	421. 
	Расстояние между проводами наружной электропроводки у изоляторов ввода в здание, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее: 

	422. 
	Для каких из перечисленных помещений в зданиях можно не предусматривать рабочее освещение? 

	423. 
	Можно ли объединять N- и РЕ-проводники разных групповых линий жилых и общественных зданий?

	424. 
	Можно ли в трехфазных групповых линиях жилых и общественных зданий использовать предохранители и однополюсные автоматические выключатели?

	425. 
	Допускается ли установка розеток в гардеробных помещениях жилых домов?

	426. 
	В каком из перечисленных случаев эвакуационное освещение в общественных зданиях устраивать не обязательно (при отсутствии других условий, при которых выполнение такого освещения обязательно)?

	427. 
	Какое из перечисленных утверждений верно? (вопрос на знание требований СН 4.04.01-2019 к установке коммутационных аппаратов и аппаратов защиты в щитах ВРУ)

	428. 
	На какой глубине от поверхности земли следует выполнять кабельные вводы в здания?

	429. 
	Сколько силовых кабелей следует затягивать в одну трубу при их вводе в здание?

	430. 
	На какой ток, согласно СН 4.04.01-2019, должна быть штепсельная розетка для подключения электроплиты в кухнях квартир со стационарными электроплитами?

	431. 
	На каком расстоянии должны быть установлены штепсельные розетки, предназначенные для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов?

	432. 
	На каком расстоянии должны быть установлены штепсельные розетки, до газового трубопровода?

	433. 
	В каких из перечисленных помещений штепсельные розетки можно не снабжать защитным устройством, закрывающим гнезда розеток при вынутой вилке?

	434. 
	Должна ли быть, согласно СН 4.04.01-2019, в помещении электрощитовой предусмотрена естественная вентиляция?

	435. 
	В каком случае, согласно СН 4.04.01-2019, допускается предусматривать открытие двери во внутрь электрощитовой?

	436. 
	Какой согласно СН 4.04.01-2019 должна быть степень защиты ВРУ при его размещении не в электрощитовой?

	437. 
	Какие из перечисленных инженерных коммуникаций допускается прокладывать через помещение электрощитовой при выполнении определенных СН 4.04.01-2019 условий?

	438. 
	Каким должно быть исполнение панелей ВРУ в помещении электрощитовой, если в этом помещении размещено оборудование слаботочных устройств, например, усилителей телесигналов?

	439. 
	Может ли в электроустановках жилых и общественных зданий применяться система заземления типа IT?

	440. 
	Что из перечисленного не должно быть присоединено к ГЗШ?

	441. 
	В каком из перечисленных помещений не следует выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов?

	442. 
	На какой длине оболочка нулевого провода перед электрическим счетчиком должна иметь отличительную окраску или специальную метку?

	443. 
	Может ли защита электродвигателей от перегрузки действовать на разгрузку механизма?

	444. 
	Какой минимальный размер должны быть у стальных оцинкованных труб, применяемых в качестве искусственных заземлителей?

	445. 
	Каким должно быть минимальное сечение стальных проводников основной системы уравнивания потенциалов?

	446. 
	Какими оперативными блокировками должны быть оборудованы распределительные устройства напряжением 3 кВ и выше?

	447. 
	Расстояние по вертикали от проводов ответвления наружной электропроводки к вводу здание, выполненному через крышу в стальной трубе, и от проводов ввода до крыши при этом должно быть не менее:

	448. 
	В каком из перечисленных случаев эвакуационное освещение в жилых зданиях устраивать не обязательно (при отсутствии других условий, при которых выполнение такого освещения обязательно)? 

	449. 
	Расчет токов короткого замыкания в жилых и общественных зданиях следует производить … 

	450. 
	Может ли в электроустановках жилых и общественных зданий применяться система заземления типа ТT, если эти здания не относятся к мобильным зданиям из металла?

	451. 
	Следует ли присоединять к PЕ-шине шкафов питания кондиционеров и вентиляторов металлические воздуховоды децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования?

	452. 
	Укажите формулу активной мощности для цепи переменного тока 



* Перечень вопросов не является исчерпывающим, вопросы могут изменяться (дополняться), в том числе в связи с изменениями (дополнениями) нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов.

